**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 1 | Αποξήλωση απομάκρυνση του διαχωριστικού μεταξύ του υπνοδωματίου 1 και του σαλονιού-τραπεζαρίας (Θ3) | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 2 | Αποξήλωση και απομάκρυνση της μικρής ντουλάπας από το υπνοδωμάτιο 2 | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 3 | Κατεδάφιση μονού δρομικού τοίχου από τούβλα μεταξύ κουζίνας και σαλονιού-τραπεζαρίας με απομάκρυνση των υλικών, ώστε να καταστεί ενιαίος χώρος | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 4 | Αποξήλωση και απομάκρυνση άνω και κάτω ξύλινων ντουλαπιών κουζίνας και νεροχύτη με μπαταρία | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 5 | Αποξήλωση και απομάκρυνση ειδών υγιεινής στην τουαλέτα (λεκάνη, μπιντές, νιπτήρας, μπαταρίες και μπανιέρα) | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 6 | Αποξήλωση επικάλυψης, κεραμικά πλακίδια, της τοιχοποιίας στην τουαλέτα και καθαρισμός της επιφάνειας της τοιχοποιίας, έτοιμη για νέα επικάλυψη | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 7 | Αποξήλωση επικάλυψης, κεραμικά πλακίδια, της τοιχοποιίας στην κουζίνα και καθαρισμός της επιφάνειας της τοιχοποιίας, έτοιμη για νέα επικάλυψη | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 8 | Αποξήλωση και απομάκρυνση των ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων μαζί με τους υαλοπίνακες (υπνοδωματίων, σαλονιού-τραπεζαρίας, κουζίνας και τουαλέτας) | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 9 | Αποξήλωση και απομάκρυνση απορροφητήρα προπέλα στην κουζίνα, σφράγιση της οπής με τούβλα, τριπλό τριφτό επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 10 | Αποξήλωση και απομάκρυνση της θύρας της κύριας εισόδου του διαμερίσματος. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 11 | Επισκευή υγρομόνωσης δαπέδου βεράντας με επάλειψη της επιφάνειας υγρομονωτικό υλικόκαι τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου. | m2 | 62,09 |  |  |
| 12 | Χρωματισμός κιγκλιδωμάτων βεράντας σε όμοια χρώματα με τα υπάρχοντα, με χρώμα τύπου Vivechrome | m | 18,37 |  |  |
| 13 | Χρωματισμός τοιχοποιίας και οροφής βεράντας, με χρώμα τύπου Vivechrome | m2 | 46,65 |  |  |
| 14 | Χρωματισμός στηθαίου βεράντας, με χρώμα τύπου Vivechrome | m | 18,37 |  |  |
| 15 | Συντήρηση διαχωριστικών διαμερισμάτων στη βεράντα (χρωματισμός με χρώμα τύπου Vivechrome, συντήρηση των ενώσεων των υαλοπινάκων με το μεταλλικό σκελετό και αλλαγή των θρυμματισμένων υαλοπινάκων) | τεμ. | 2,00 |  |  |
| 16 | Αλλαγή ξύλινων παραθύρων, μπαλκονοπορτών και ρολών με όμοια από αλουμίνιο και διπλό υαλοπίνακα 4+12+5 |  |  |  |  |
| 16.1 | Διπλή ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα αλουμινίου Μ2 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 1,25x2,10 (μ), στο υπνοδωμάτιο 1 (γωνιακό), με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 16.2 | Διπλή ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα αλουμινίου Μ1 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 1,25x2,10 (μ), στο υπνοδωμάτιο 2, με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 16.3 | Διπλή ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα αλουμινίου Μ3 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 1,25x2,10 (μ), στο σαλόνι-τραπεζαρία, με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 16.4 | Διπλό ανοιγόμενο παράθυρο αλουμινίου Π1 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 1,25x1,32 (μ), στο υπνοδωμάτιο 1 (γωνιακό), με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 16.5 | Μονό ανοιγόμενο παράθυρο αλουμινίου Π2 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 0,72x1,15 (μ), στην τουαλέτα, με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 16.6 | Διπλό ανοιγόμενο παράθυρο αλουμινίου Π3 τύπου Alumil, διαστάσεων περίπου 0,97x1,03 (μ), στην κουζίνα, με ανάκλιση και σε χρώμα όμοιο με αυτό των ξύλινων. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 17 | Καθαρισμός μαρμαροποδιών εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων | m | 6,69 |  |  |
| 18 | Χρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας, με χρώμα τύπου Vivechrome | m2 | 157,51 |  |  |
| 19 | Χρωματισμός εσωτερικών οροφών, με χρώμα τύπου Vivechrome | m2 | 44,64 |  |  |
| 20 | Σφράγιση εσωτερικού κουφώματος (Θ3) υπνοδωματίου 1 και σαλονιού-τραπεζαρίας με διπλή γυψοσανίδα 2x12,5mm τύπου KNAUF ανά πλευρά επί σκελετού | m2 | 8,80 |  |  |
| 21 | Αποκατάσταση του δαπέδου όπου υπήρχε ο μονός δρομικός τοίχος από τούβλα, χώρισμα, μεταξύ κουζίνας και σαλονιού-τραπεζαρίας με λωρίδα από μάρμαρο. | m | 2,00 |  |  |
| 22 | Συντήρηση ξύλινων δαπέδων παρκέ με μονό τρίψιμο, στοκάρισμα και χρωματισμός, με χρώμα τύπου Vivechrome, με διαφανές οικολογικό βερνίκι (σε ολόκληρη την υπάρχουσα επιφάνεια) | m2 | 43,43 |  |  |
| 23 | Αντικατάσταση ξύλινων εσωτερικών θυρών με νέες όμοιες και με νέα πόμολα. | τεμ. | 4,00 |  |  |
| 24 | Συντήρηση μωσαϊκού με τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι. (χωλλ, διάδρομος, κουζίνα και τουαλέτα) | m2 | 7,77 |  |  |
| 25 | Είδη υγιεινής, νέο ντουλάπι και θερμοσίφωνας στο WC |  |  |  |  |
| 25.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ντουζιέρας στην τουαλέτα 100x70 (cm), τύπου Ideal Standard | τεμ. | 1,00 |  |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 25.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση επιδαπέδιας λεκάνης με καζανάκι και καπάκι στην τουαλέτα, τύπου Oceane Ideal Standard | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 25.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου νιπτήρα με κολώνα στην τουαλέτα, τύπου Oceane Ideal Standard. Αποξήλωση του παλαιού αποχετευτικού συστήματος και τοποθέτηση νέου. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 25.4 | Προμήθεια και τοποθέτηση επικαθήμενης μπαταρίας από ορείχαλκο χρωμέ για το νιπτήρα, τύπου Ceraplan III Ideal Standard | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 25.5 | Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχης μπαταρίας για τη ντουζιέρα από ορείχαλκο με σπιράλ και τηλέφωνο Idealrain 1 λειτουργίας, χρώμα: Χρωμέ, τύπου Ceraplan III Ideal Standard | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 25.8 | Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 25.9 | Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοθήκης, πετσετοκρεμάστρας για τη ντουζιέρα, πετσετοκρεμάστρας για το νεροχύτη, σαπουνοθήκης για τη ντουζιέρα, σαπουνοθήκης για το νιπτήρα, πιγκάλ, κλπ. Τύπου Ideal Standard | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 26 | Επικάλυψη τοιχοποιίας τουαλέτας με κεραμικά πλακίδια 30x30 (cm). Τα κεραμικά πλακίδια θα τοποθετηθούν σε όλο το ύψος της τοιχοποιίας και θα κολληθούν επί της καθαρής επιφάνειας τοιχοποιίας. | m2 | 21,72 |  |  |
| 27 | Χρωματισμός, με χρώμα τύπου Vivechrome, οροφής τουαλέτας με αντιμουχλική βαφή. | m2 | 3,87 |  |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 28 | Εξοπλισμός κουζίνας |  |  |  |  |
| 28.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση διπλού ανοξείδωτου νεροχύτη με πάγκο στην κουζίνα, τύπου Alfa Franke. Αποξήλωση του παλαιού αποχετευτικού συστήματος και τοποθέτηση νέου. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 28.2 | Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας στο νεροχύτη κουζίνας, τύπου BasisFranke | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 28.3 | Προμήθεια και τοποθέτηση άνω ντουλαπιών κουζίνας, από MDF με τα πόμολα και τους μηχανισμούς εύκολης πρόσβασης. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 28.4 | Προμήθεια και τοποθέτηση κάτω ντουλαπιών κουζίνας, από MDF με τα πόμολα και τους μηχανισμούς εύκολης πρόσβασης. Το ένα ντουλάπι να έχει 4 συρτάρια με μηχανισμούς. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 28.5 | Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου απορροφητήρα κουζίνας, τύπου GenerationFranke. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 29 | Επικάλυψη τοιχοποιίας κουζίνας με κεραμικά πλακίδια 30x30 (m). Τα κεραμικά πλακίδια θα τοποθετηθούν στην περιοχή μεταξύ των άνω και κάτω ντουλαπιών με κόλληση στην καθαρή τοιχοποιία. | m2 | 2,17 |  |  |
| 30 | Χρωματισμός, με χρώμα τύπου Vivechrome, οροφής κουζίνας. | m2 | 4,38 |  |  |
| 31 | Αποξήλωση υπάρχοντος ηλεκτρολογικών πινάκων, προμήθεια και τοποθέτησης ενός καινούριου ηλεκτρολογικού πίνακα, έλεγχος σωστής λειτουργίας. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 32 | Αποξήλωση υπαρχόντων πριζών και διακοπτών, προμήθεια κα τοποθέτηση νέων πριζών και διακοπτών , τύπου LegrandMosaic λευκό, έλεγχος σωστής λειτουργίας. Στη κουζίνα να τοποθετηθούν πρίζες με καπάκι προστασίας. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| **α/α** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€)** | **Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)=(4)x(5)** |
| 33 | Προσθήκη δύο (02) εξωτερικών υγρομονωμένων πριζών ασφαλείας) στη βεράντα. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 34 | Έλεγχος της παροχής ύδρευσης. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 35 | Έλεγχος της λειτουργίας της αποχέτευσης. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 36 | Προμήθεια & τοποθέτηση νέας θύρας της εισόδου του διαμερίσματος. Η θύρα θα είναι ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει "ματάκι", δυνατότητα μικροανοίγματος και τρία (03) τουλάχιστον κλειδιά ασφαλείας με πιστοποιητικό. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 37 | Συντήρηση και χρωματισμός, με χρώμα τύπου Vivechrome, σωμάτων καλοριφέρ και αντικατάσταση ενός τουλάχιστον σώματος και περισσότερων του ενός εφόσον κριθεί αναγκαίο. | τεμ. | 1,00 |  |  |
| 38 | Κόστος (α) |  |  |  |  |
| 39 | Έκπτωση (β) = (α) \* |  | 0,00% | = |  |
| 40 | ΦΠΑ (γ) = [(α) + (β)] \* |  | 24,00% | = |  |
| 41 | Τελικό Κόστος (δ) = (α) + (β) + (γ) |  |  |  |  |
| 42 | Εγγυοδοτική επιστολή καλής εκτέλεσης (ε) = (δ) \* |  | 5,00% | = |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Στο ανωτέρω εκτιμώμενο τελικό κόστος συμπεριλαμβάνονται ανά τιμή μονάδας εργασίας οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ των εργαζομένων για την εκτέλεση του έργου. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ της προμήθειας των υλικών καθώς και αν απαιτηθεί το κόστος της έκδοσης άδειας εργασιών. Επίσης στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται οι κάδοι για την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων αποξήλωσης όταν απαιτείται και η έκδοση σχετικής άδειας από το Δήμο Αθηναίων για την κατάληψη πεζοδρομίου.  Στην παρούσα φάση κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δύναται να προτείνει διαφορετικά υλικά. Τα υλικά αυτά δύνανται να τροποποιηθούν με όμοιας ποιότητας από τον επιλεγέντα Ανάδοχο στη φάση πραγματοποίησης των εργασιών αφού πρώτα ελεγχθούν και γίνουν αποδεκτά από τον επιβλέποντα μηχανικό.  Οι αναγραφόμενες ποσότητες θα επαναμετρηθούν από τους υποψήφιους αναδόχους πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και θα αναθεωρηθούν στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αν χρειαστεί κατόπιν άμεσης ενημέρωσης και επιβεβαίωσης από τον επιβλέποντα μηχανικό.  Το κόστος του έργου είναι κατά αποκοπή και όχι επιμετρούμενο. | | | | | |